BIOS Version: MPC24V010_AZW

ChangeList:
1. 解决4K显示器POST提示信息不显示的问题
2. 解决BIOS setup中关闭Wake On Lan功能后，仍然可以通过LAN唤醒的问题
3. 修改EC解决强制关机后概率性不开机的问题
4. 修改EC 在CPU温度90度时拉PROCHOT来让CPU降频
5. BIOS 版本升级到 V0.10

===============================================================================

BIOS Version: MPC24V009_AZW

ChangeList:
1. 加入功能：开机响一声，没插内存条响三声
3. BIOS 版本升级到 V0.09

===============================================================================
BIOS Version: MPC24V008_AZW

ChangeList:
1. 解决进入S4后USB KB/Mouse能唤醒的问题
2. 解决BIOS和windows下BIOS版本格式不一致的问题
3. BIOS 版本升级到 V0.08

===============================================================================
BIOS Version: MPC24V007_AZW

ChangeList:
1. 解决刷BIOS后概率性进入BIOS Setup的问题
2. BIOS 版本升级到V07

===============================================================================

BIOS Version: MPC24V006_AZW

ChangeList:
1. 修改USB2.0驱动能力
2. 加入POST界面的提示信息
3. 改善刷BIOS后进入Setup的概率
4. 改善概率性出现刷BIOS后重启很慢的问题
5. 改善概率性出现刷BIOS时系统卡死的问题
6. 改善USB快充口不能充电的问题

===============================================================================
BIOS Version: MPC24V005_AZW

ChangeList:
1. 改善USB2.0驱动能力，解决部分USB HUB(连线过长)识别不到USB设备的问题
2. 打开BIOS引导Windows Recovery的功能(Function key : F9)
3. 增加Workaround改善刷完BIOS后进入BIOS setup的概率
4. 加入客制化需求信息

===============================================================================

BIOS Version: MPC24V004

ChangeList:
1. 解网络不能唤醒S3/S4/S5的问题
3. 休眠/关机后关闭USB power
2. 升级EC版本到0.03 

===============================================================================

BIOS Version: MPC24V003

ChangeList:
1. 解强制关机自动唤醒的问题
2. 增加支持自动开机，和手动开机的功能(在BIOS setup的Boot页面下选择)
3. 解决刷BIOS后bootoption乱掉，并自动进入BIOS setup或者shell的问题
4. 解决部分USB口接入USB disk没有提示的问题
5. 增加CPU超过95度红灯闪烁报警，和超过100度拉PROCHOT降频的功能

===============================================================================
BIOS Version: MPC24V002

ChangeList:
1. Update verbtable
2. Enable Wake On Lan function (CPU端的唤醒机制OK，LAN端还不能发出Wake信号)
3. Enable PXE boot
4. Hide some BIOS setup items
5. Add FAN Control function:

Temperture and FAN Speed mapping
CPU < 35C		FAN:	0%
CPU < 45C		FAN:	30%
CPU < 55C		FAN:	50%
CPU < 65C		FAN:	70%
CPU < 75C		FAN:	80%
CPU > 75C		FAN:	100%